**SCHEDA TECNICA DI CONNETTIVITÀ PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firmatari** | **Ente** |
|  |  |
|  |  |

**REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| **REDAZIONE** | Unità di Progettazione |
| **VERIFICA** | Unità di Progettazione |
| **APPROVAZIONE** | RSC |

**STATO DELLE VERSIONI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versione** | **Data** | **Modifiche apportate** | **Approvazione** |
| 0 | 02/10/2015 | Prima Emissione | Serenella Carota |
| 1 | 14/02/2018 | Revisione completa del documento | Serenella Carota |
| 2 | 23/03/2023 | Aggiornato documento | Serenella Carota |

## Condizioni di modifica

La Scheda tecnica di connettività è rivista e aggiornata ogni qualvolta intervengano modifiche o integrazioni relative agli oggetti trattati. L’ente produttore è tenuto ad inviare tramite PEC, all’indirizzo comunicato da Marche DigiP, la Scheda tecnica di connettività aggiornata al fine di rendere effettive le modifiche apportate e di riportare dettagliatamente nella tabella sottostante le variazioni.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cap./Parag.** | **Variazioni** | **Data** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Parametri per la consultazione e il versamento

Le richieste di accesso da parte degli utenti al sistema di conservazione DigiP e di versamento dei documenti digitali, sono limitate ai soli indirizzi IP riportati nel presente documento. Nella tabella è indicata la struttura nella quale afferisce la documentazione versata.

|  |  |
| --- | --- |
| **Denominazione ente** | **Codice IPA** |
|  |  |

## Accesso al sistema di conservazione DigiP

Per poter effettuare l’accesso a DigiP, nella tabella sottostante devono essere riportate le seguenti informazioni:

* l’indirizzo IP dal quale avviene la chiamata per consentire all’utente di accedere al sistema di conservazione DigiP (<https://poloconservazione.regione.marche.it/digipark-web>)
* la capacità di Banda Minima Garantita (BMG). Indicare uno dei seguenti intervalli di valori: 0-256Kb, 256Kb-512Kb, 512Kb-2Mb, 2Mb-8Mb, 8Mb-20Mb, >20Mb;

|  |  |
| --- | --- |
| **IP consultazione** | **BMG** |
|  |  |

## Versamento al sistema di conservazione DigiP

Per poter effettuare il versamento dei documenti digitali al sistema di conservazione DigiP, nella tabella sottostante devono essere riportate le seguenti informazioni:

* l’indirizzo IP dal quale avviene la chiamata per il versamento dei documenti digitali al sistema di conservazione DigiP;
* il nome del sistema versante;
* la capacità di Banda Minima Garantita (BMG). Indicare uno dei seguenti intervalli di valori: 0-256Kb, 256Kb-512Kb, 512Kb-2Mb, 2Mb-8Mb, 8Mb-20Mb, >20Mb;
* una stima del numero dei documenti da versare per ogni sistema versante;
* una stima della loro dimensione.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IP versamento** | **Sistema versante** | **BMG** | **N. documenti** | **Dimensione (Mb)** |
|  |  |  |  |  |

Nella tabella sono riportare le fasce orarie nelle quali è possibile effettuare i versamenti dei documenti digitali. Indicare la fascia oraria di versamento, sulla base della provincia di appartenenza e la durata stimata del versamento. Nel caso in cui fosse necessario procedere con i versamenti in una fascia oraria diversa da quella di appartenenza (ma sempre in una di quelle indicate in tabella), questa va specificata alla voce “altro”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fascia oraria di versamento** | **Durata stimata versamento** |
| □ 18-21 (enti prov. Ancona)  □ 21-24 (enti prov. Pesaro Urbino)  □ 24-03 (enti prov. Macerata)  □ 03-06 (enti prov. Ascoli Piceno e Fermo)  □ [ ] altro | *□ 0h -1h*  *□ 1h - 2h*  *□ 2h - 3h* |